Προδιαγραφές

Υγρό Καθαρισμού Φούρνων


Να είναι κατάλληλο για τον χειρωνακτικό καθαρισμό φούρνων, εστιών, απορροφητήρων και συναφούς εξοπλισμού κουζίνας από ανοξείδωτο ατσάλι, χυτοσίδηρο και λαμαρίνα.

Το προϊόν να παρέχεται έτοιμο προς χρήση, σε δοχείο με ψεκαστήρα (σπρέι), περιεκτικότητας 500-1.000 ml.


Οι προσφορές να συνοδεύονται από:

· Έντυπο τεχνικών προδιαγραφών και περιγραφής προϊόντος
· Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet) 
· Άδεια από το Γενικό Χημείο του Κράτους 
· Αριθμό έγκρισης/καταχώρησης στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων
· Πιστοποιητικά συμμόρφωσης με διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας 
· Ετικέτες συσκευασίας στα ελληνικά
· Υπεύθυνη δήλωση προμηθευτή περι συμμόρφωσης του προϊόντος με τις απαιτήσεις της οικείας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας
· Κατάθεση δείγματος

