ΣΩΜΑ - ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (Έως 300A)
· Το σώμα της τσιμπίδας πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας χυτό ορείχαλκο (μπρούντζο) ή ενισχυμένο κράμα χαλκού. Εναλλακτικά, γίνεται δεκτό παχύ επιχρωμιωμένο ατσάλι βαρέως τύπου, με την προϋπόθεση οι σιαγόνες επαφής να είναι αυστηρά ορειχάλκινες ή χάλκινες για τη διασφάλιση μέγιστης ηλεκτρικής αγωγιμότητας.
· Να είναι κατάλληλη για συνεχή επαγγελματική χρήση σε εντάσεις ρεύματος συγκόλλησης έως τουλάχιστον 250A – 300A.
· Οι δύο σιαγόνες (άνω και κάτω) επιβάλλεται να συνδέονται εσωτερικά μεταξύ τους με εύκαμπτη πλεξούδα από καθαρό χαλκό (χάλκινη γέφυρα). 
· Να διαθέτει ισχυρό, προστατευμένο ατσάλινο ελατήριο υψηλής πίεσης, για σταθερό κράτημα πάνω στο μέταλλο.
· Η σύνδεση του καλωδίου να γίνεται με ασφάλεια μέσω βίδας και σφιγκτήρα (ή εσωτερικού χάλκινου χιτωνίου). Να είναι κατάλληλη για επαγγελματικά καλώδια διατομής 25 mm² έως 50 mm².
· Υποχρεωτικά θα κατατεθεί τεχνικό φυλλάδιο για το προσφερόμενο είδος.
ΕΞΩΛΚΕΙΣ ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΣ (ΣΕΤ)
Οι εξωλκείς σαλαμάστρας θα παραδοθούν ως πλήρες Σετ τεσσάρων (4) τεμαχίων (Νο 1, Νο 2, Νο 3, Νο 4) του ίδιου κατασκευαστή, το οποίο θα εμπεριέχεται σε ειδική προστατευτική θήκη μεταφοράς και αποθήκευσης. Υποχρεωτικά θα κατατεθεί τεχνικό φυλλάδιο
