|  |  |
| --- | --- |
| **ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΧΗΜΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΑΤΜΟΥ****Κωδ. Αποθ.****0999001006000071.** | * ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΙΣΧΥΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΑΤΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ AESCULAP.

ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΣΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ CONTAIRES ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.* ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΟΥ ΛΟΥΚΕΤΟΥ, ΝΑ ΜΗΝ ΣΠΑΝΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ.
* ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5) ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΤΙΩΝ.
* ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.
* ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.ISO 13485.
 |