|  |  |
| --- | --- |
| **ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΧΗΜΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΑΤΜΟΥ**  **Κωδ. Αποθ.**  **0999001006000071.** | * ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΙΣΧΥΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΑΤΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ AESCULAP.   ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΣΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ CONTAIRES ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.   * ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΟΥ ΛΟΥΚΕΤΟΥ, ΝΑ ΜΗΝ ΣΠΑΝΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ. * ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5) ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΤΙΩΝ. * ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. * ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.ISO 13485. |