ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Βιοαπορροφήσιμο σύστημα σταθεροποίησης πλακών ειδικά σχεδιασμένο για παιδιατρικές κρανιακές επεμβάσεις. Να παρέχει μηχανική υποστήριξη και να απορροφάται σταδιακά από τον οργανισμό. Να είναι κατάλληλο για σταθεροποίηση και ανάταξη καταγμάτων κρανίου, χειρουργική αντιμετώπιση κρανιοσυνοστέωσης και συγγενών δυσμορφιών  και σταθεροποίηση κρημνών μετά από κρανιοτομή.
Οι πλάκες να είναι εύπλαστες, να μπορούν να κοπούν-ανασχηματιστούν με ψαλίδι ή με το ειδικό για την εν λόγω χρήση θερμικό ψαλίδι, και να υπάρχει μεγάλο εύρος προϊόντων σε σχήμα και μέγεθος.
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