ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΔΟΟΣΤΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ

· Ταχεία, Ασφαλή και Εύκολη Αγγειακή  Πρόσβαση.

· Ημιαυτόματη  Συσκευή.

· Μη εκτεθειμένη Βελόνα.

· Ατομική συσκευασία.

· Μη απαίτηση επιπρόσθετων εξαρτημάτων ως μια συμφέρουσα οικονομικά λύση.

· Να διαθέτει καινοτόμο μηχανισμό σταθεροποίησης βελόνης που βοηθά στη συγκράτησή της στη θέση πρόσβασης.

· Να έχει μηχανικό ασφαλιστικό για το περιορισμό του βάθους διείσδυσης βελόνης πέρα από το προκαθορισμένο βάθος,

· Βάση σταθεροποίησης με ειδικό σχεδιασμό.

