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1. Φλεβικοί καθετήρες, μηριαίας εισαγωγής 
2. Να είναι κατασκευασμένοι από ασφαλές και βιοσυμβατό υλικό
3. Να είναι εύκαμπτοι με λεπτά τοιχώματα χωρίς να τσακίζουν
4. Να έχουν οπές κατά μήκος του σώματος του καθετήρα, ώστε να επιτυγχάνεται η bicaval τοποθέτηση στο δεξιό κόλπο και να είναι δυνατή η απορροή του αίματος τόσο από την Άνω και Κάτω Κοίλη φλέβα όσο και από τις ηπατικές φλέβες
5. Να έχουν οδηγό εισαγωγής από PVC
6. Να έχουν επανατοποθετούμενο ακτινοσκιερό δακτύλιο ράμματος από σιλικόνη
7. Να έχουν στο πίσω μέρος ενσωματωμένο συνδετικό 3/8 με καπάκι
8. Να εξασφαλίζουν ομοιόμορφη ροή αίματος και τη μέγιστη δυνατή ροή
9. Να έχουν μήκος από 60cm έως 80cm (ανάλογα τα Fr)
10. Να έχουν επισήμανση ένδειξης μήκους

